**Príloha č. 2a**

** Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6, 811 02 Bratislava**

**Podrobný rozpočet po jednotlivých položkách**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov položky | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom  bez DPH |
| Okno špaletové (kastlové)  eurohranol smrek  izolačné dvojsklo: ext. aj int. časť – 14 ks číre  plnené argónom alebo iným inertným plynom  miera zvukovej izolácie: min 45 dB  priepustnosť vzduchu: trieda 4  súč. prechodu tepla rámu: Ur=1,2 W/m2K  súč. prechodu tepla sklo: Ug=max 1,0 W/m2K  povrchová úprava: ext.–RAL 8024, int.– biela |  |  |  |  |
| Okno špaletové (kastlové)  eurohranol smrek  izolačné dvojsklo: ext. aj int. časť – 2 ks nepriehľadné  plnené argónom alebo iným inertným plynom  miera zvukovej izolácie: min 45 dB  priepustnosť vzduchu: trieda 4  súč. prechodu tepla rámu: Ur=1,2 W/m2K  súč. prechodu tepla sklo: Ug=max 1,0 W/m2K  povrchová úprava: ext.–RAL 8024, int.– biela |  |  |  |  |
| Priečky na okná lepené |  |  |  |  |
| Kovania - mosadzné natural |  |  |  |  |
| Parapetné dosky vnútorné - drevené, biele |  |  |  |  |
| Montážne pásky |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Montáž okien |  |  |  |  |
| Začistenie stien po montáži, ext. aj int. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Demontáž, odvoz, likvidácia starých okien |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Doprava |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |
| **Celková suma s DPH** |  |  |  |  |

V ....................................... dňa .............. ...................................................................

podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača